**SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERMIT KOREKAN**

**JABATAN KEJURUTERAAN AWAM DAN SALIRAN**

**DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR**

**Tel: 03-26179394 / Faks: 03-26919149**

**PKU-01**

**Pindaan 6/2021**



|  |  |
| --- | --- |
|  **NAMA DAN ALAMAT PEMOHON (HURUF BESAR DAN JELAS)** | **NO. TEL. BIMBIT** |
|  |  |
| **NO. FAX** |
|  |
| **NO.** | **PERKARA** | **TANDAKAN (✔ )** |
| **PEMOHON** | **JKAWS** |
| 1 | Borang permohonan permit **PKU-01, PKU-02, PKU-03, PKU-04** yang lengkap beserta *Cover Letter* |  |  |
| 2 | **4 set pelan** Pelan hendaklah lengkap(saiz A1).* + Tunjukkan nama jalan, perparitan dan siarkaki
	+ Nama, tandatangan dan alamat pemilik / pemohon dan perunding.
	+ Pelan Kunci, Pelan Lokasi & Pelan Tapak (Terkini).
	+ Kedudukan jalan, perparitan dan siarkaki yang dicadangkan / sediada telah ditunjukkan di atas Pelan Tapak. Keratan rentas rezab jalan, perparitan dan siarkaki.
* Pelan butir terperinci jalan, longkang, sump, penutup longkang, slab dan lain-lain. Pelan butir terperinci siarkaki termasuk kerb, outlet pipe, jubin, bollard, kemudahan OKU & lain-lain.
* Gambar-gambar lokasi seperti kedudukan Manhole, Pit dan sebagainya, dipaparkan pada Pelan.
* Butiran pada pelan telah diwarnakan dengan warna berbeza dan diberikan ”Legend”.
* Semua dokumen dan pelan disahkan oleh **Jurutera Perunding Awam Bertauliah** dengan pengesahan piawai kejuruteraan dan “Seal” Jurutera Professional Dengan Perakuan Amalan beserta **nama dan alamat Firma Perunding** berkenaan ditunjukkan dibawahnya: **‘I hereby certify that these works have been designed by me in accordance with sound engineering practice and that I take full responsibility for the design, and proper performance of the same.’**
* Pelan hendaklah dilipat dalam saiz A4 dan sediakan ruang kosong di sebelah atas kanan bersaiz 100mm x 100mm (4” x 4”).
* Pelan-pelan hendaklah ditandatangani oleh **Pemilik, Perunding** dan **Kontraktor**.
 |  |  |
| 3 | **2 Set pelan bersaiz A1 (hardcopy)** dan **2 Set (softcopy)** dalam **format AutoCAD (\*.dwg) Pelan Pengesanan Utiliti (Utility Detection Map)** yang telah disahkan oleh Juruukur Tanah yang dilesenkan di bawah Akta Jurukur Tanah Berlesen 1958 [Akta 458]* Tunjukkan semua utiliti sediada di lokasi cadangan kerja
 |  |  |
| 4 | 1. **Set Pelan Pengurusan Trafik** bagi penutupan jalan semasa melakukan kerja di Jalan Awam
* Merujuk **Syarat‐Syarat Am Kebenaran Melaksanakan Skim Pelan Pengurusan Lalulintas (Sementara)** seperti yang disyaratkan oleh Jabatan Pengangkutan Bandar, DBKL
* Tunjukkan susunatur tapak kerja/hoarding/susunan dan jenis papan tanda, cadangan ‘road marking’, delineator & blinkers termasuk ruang pejalan kaki.
 |  |  |
| 5 | **2 set Jadual Perancangan Kerja Korekan Jalan** |  |  |
| 6 | **2 set** **‘*Dilapidation Report’*** dan **gambar jalan-jalan yang terlibat** (gambar hendaklah menunjukkan papan tanda nama jalan, *landmark* dan lain-lain tanda khas dengan jelas) - Minimum 10 keping |  |  |
| 7 | **Penerangan prosedur kerja** yang disahkan oleh **Jurutera Perunding Awam Bertauliah** |  |  |
| 8 | **Insuran** ‘Contractor’s All Risk’ (CAR) minima **6 bulan tempoh sahlaku** |  |  |
| 9 | **Surat / pelan kelulusan** daripada agensi berkaitan (IWK, SYABAS, TNB, Telekom dll.) |  |  |

**ARAHAN PENTING:**

Bayaran deposit korekan jalan hendaklah dikemukakan melalui **BANK DRAF** atas nama **DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR** beserta beserta **Borang PKU-05** setelah permohonan dibentang dan diluluskan oleh MESYUARAT JAWATANKUASA TASK FORCE Permit Korekan Jalan, JKAWS DBKL.

**UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA**

Permohonan ini: **\* lengkap / tidak lengkap**

**No. Fail Permit: ………….……………………………………….**

Ulasan:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tandatangan : ………………………………………… Tarikh : ………………………………………………….

Nama/cop :

 **Unit Permit Utiliti, JKAWS – 1 November 2021**